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[bookmark: _Toc500405112]Introduction
Énergir met le présent gabarit à votre disposition pour assurer une certaine uniformité dans la préparation des documents qu’ils lui sont soumis. Énergir ne souhaite pas imposer un format standard à toutes les firmes, mais désire que les différents éléments dans le présent document soient couverts.

Le Plan de suivi est exigé pour tous les projets de grande taille, soient ceux présentant des économies de gaz naturel de 500 000 m³/an et plus. Ce plan doit être déposé chez Énergir pour approbation.

Une fois les travaux complétés, vous devrez remettre le Rapport de suivi et être en mesure de fournir toutes les références utilisées pour les calculs, les données de mesurage ainsi que le détail des méthodes de calcul employées.

[bookmark: _Toc500405113]Méthode de surveillance
Afin de vous permettre d’évaluer les niveaux de consommation d’énergie découlant de l’implantation du projet, Énergir exige l’application d’une méthode qui tient compte du contexte et des particularités spécifique de votre projet. Cette méthode pourrait s’inspirer du Protocole international de mesure et de vérification de la performance énergétique (PIMVP)[footnoteRef:1] ou toute autre approche pertinente.  [1:    www.evo-world.org] 

Les options du protocole PIMVP sont présentées à l’annexe 2.  









[bookmark: _Toc500405114]1.	L’objectif du plan de suivi des économies
Décrire le but et les résultats attendus (formulaire III, version finale) des mesures d’efficacité énergétique (MEÉ) ayant bénéficiées d’une aide financière pour leurs implantations.
	[bookmark: _Hlk500317963]






[bookmark: _Toc500405115]2.	Description des paramètres clés
Décrire le scénario de référence (consommation, demande, conditions d’opération, etc.) ;
Décrire les conditions susceptibles d’influencer la réalisation des objectifs (facteurs statiques, périodes d’occupation, consigne de températures, caractéristiques du bâtiment, etc.)
Définir les ajustements sur l’ensemble des conditions auxquelles tous les mesurages de consommation d’énergie seront ajustés. 
	





[bookmark: _Toc500405116]3.	Description de la méthodologie proposée
Décrire l’approche de suivi désirée.
Décrire le périmètre de mesure à l’intérieur duquel le suivi sera réalisé. 
Spécifier les points de suivi et les équipements de mesurage.
	






[bookmark: _Toc500405117]4.	Procédures d’analyse et calculs
Spécifier la procédure exacte d’analyse des données, les algorithmes et les hypothèses à employer pour chaque mesure d’économie d’énergie ;
Définir les modèles mathématiques utilisés, ses termes et les variables (ex. régressions, degré-jours, etc.)
Le fichier de calculs en format Excel devra être fourni avec le rapport de suivi
(Consulter l’annexe 1 au besoin)
	





[bookmark: _Toc500405118]5.	Période de suivi
Spécifier la période de suivi. La période de suivi doit être représentative de l’application de la mesure (ex. chauffage, ventilation, procédé, etc.). 
	







6.	Coûts et honoraires
Estimer les dépenses relatives au suivi des économies dans le cadre du programme. 

	Information sur les dépenses du projet pour le suivi des économies
	Dépenses estimées ($)

	Équipements de mesurage
	

	Frais d’installation
	

	Frais d’ingénierie
	

	Autres
	

	Total
	




[bookmark: _Toc500405119]Annexe 1 ‒ Référence pour calculs

	Unités couramment utilisées pour le calcul du bilan d’énergie 

	Bilan massique
	lb/h, lb/an, usgpm

	Bilan volumétrique
	pi³/min (pcm), litres/min, m³/hre

	Densité
	lb/pi³, lb/gal, tonne/m³

	Température d’opération
	entrée, sortie, moyenne (°F ou °C)

	Chaleur latente, sensible, fusion, spécifique
	BTU/lb, kJ/kg

	Pression d’opération
	vapeur saturée, vapeur surchauffée = psig, bar

	Puissance
	HP, BTU/h, kW

	Enthalpie
	BTU/lb, kJ/kg 

	Humidité relative
	%

	Bilan d’énergie
	Q = mCpΔΤ   Q = UAΔΤ   Q = pcm x 1,08 x ΔΤ   
E = pcm x 1,08 x DJ x 24 etc.

	Énergie totale avant
	BTU/h, BTU/an, m³/an, kWh/an, GJ/an…
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Annexe 2 ‒ Les options du PIMVP
L’application de la méthodologie du PIMVP n’est pas obligatoire. 
	Options du PIMVP
	Comment calculer 
les économies
	Applications typiques

	A – Isolement de la MEÉ : mesure des paramètres clés

	Les économies sont déterminées par la mesure, sur le terrain, des principaux paramètres de performance énergétique qui définissent la consommation d’énergie des systèmes concernés par les mesures d’efficacité énergétique (MEÉ) ou le succès d’un projet.
La fréquence de mesure varie sur une large gamme : de la mesure effectuée sur un court terme jusqu’à celle, prise en continu,  selon les variations prévues du paramètre mesuré et de la durée de la période de suivi.
Les paramètres qui ne sont pas retenus pour être mesurés sont estimés. Ces évaluations peuvent être basées sur des données historiques, des caractéristiques du fabricant ou encore le jugement de l’expert.
	Calcul de la consommation d’énergie en période de référence et en période de suivi à partir de :
Mesures, continues ou à court terme, des paramètres principaux de fonctionnement.
Valeurs estimés.
Ajustements périodiques et non-périodiques comme requis.
	Amélioration d’un système ayant peu de variation de puissance. La puissance est mesuré avant et après la MEÉ et le nombre d’heures est estimé et basé sur la plage d’opération d’un procédé.
Exemple : remplacement d’un brûleur d’un four requis pour un procédé stable.

	B - Isolement des MEÉ : mesure de tous les paramètres

	Les économies sont déterminées par la mesure, sur le terrain, de la consommation d’énergie des systèmes concernés par les MEÉ.
La fréquence de mesure varie selon une large gamme : de la mesure effectuée sur un court terme jusqu’à celle, prise en continu, selon les variations prévues du paramètre mesuré et de la longueur de la période de suivi.
	Mesure, sur un court terme ou en continu, de la consommation d’énergie en période de référence et en période de suivi, ou calculs basés sur des mesures de consommation d’énergie.
Ajustements périodiques et non-périodiques requis.
	Mesure pendant la période de référence pendant une période représentative. Mesure pendant toute la période de suivi.
En période de référence, un compteur est en place pendant une semaine, pour vérifier la constance de la charge.
En période de suivi, il est en place pour mesurer les variations de la puissance
Exemple : récupération de chaleur d’un procédé industriel ou l’ajout d’un économiseur sur une chaudière à vapeur





	Options du PIMVP
	Comment calculer 
les économies
	Applications typiques

	C – Site entier

	Les économies sont déterminées par la mesure de la consommation d’énergie au niveau de site entier ou d’une partie autonome de celui-ci.
Des mesures, en continu, de la consommation d’énergie du site entier sont effectuées tout au long de la période de suivi.
	Analyse de données issues des périodes de référence et de suivi, pour le site entier (fournisseurs d’énergies).
Ajustements périodiques, si requis, en utilisant des techniques telle que la comparaison simple, ou l’analyse de régression.
Ajustements non-périodiques si requis.
	Programme de gestion de l’énergie à multi-facettes, concernant plusieurs systèmes sur un site. 
Mesures de la consommation d’énergie, au moyen des compteurs de gaz et d’électricité des fournisseurs d’énergie sur une période de référence de 12 mois et pendant toute la période de suivi.
Exemple : plusieurs MEÉ dans la modernisation d’un bâtiment.

	D – Simulation calibrée

	Les économies sont déterminées par la simulation de la consommation d’énergie du site entier ou d’une partie autonome de celui-ci.
Les algorithmes de simulation sont démontrés pour modéliser convenablement la performance énergétique mesurée sur le site.
	Simulation de la consommation d’énergie, calibrée au moyen des données horaires ou mensuelles de facturation du fournisseur d’énergie.
La mesure de la consommation d’énergie finale peut aider à raffiner les données retenues pour être utilisées.
	Programme de gestion de l’énergie à multi-facettes, concernant plusieurs systèmes sur un site où il n’existait aucun compteur pendant la période de la base de référence.
Les mesures de la consommation d’énergie, après installation des compteurs de gaz et d’électricité, servent au calibrage de la simulation. 
La consommation d’énergie en période de référence, déterminée par la simulation calibrée, est comparée à une simulation de la consommation d’énergie en période de suivi.
Exemple : Modernisation d’un pavillon sur un campus où les compteurs sont centralisés.
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